Grupo: Natally, Leticia e Karina

Tipos de comunicação

* **Simplex**: é quando a comunicação é unidirecional (flui apenas em um único sentido), do emissor para o receptor então somente um dos dois dispositivos no link é capaz de transmitir; logo o outro só será capaz de receber.
* Half-duplex :Envolve um transmissor e um receptor sendo bidirecional, porém não é possível realizar a transmissão de forma simultânea, funcionando igual a um walkie-talkie.
* Full-Duplex: É o modo de transmissão em sentido duplo ou bidirecional simultâneo.

Explicação

* Na Simplex é a forma mais básica de transmissão. Nela, a transmissão pode ocorrer apenas em uma direção. como em uma rua de mão única.
* Na Half-Duplex. A transmissão pode ocorrer em ambas as direções, mas não ao mesmo tempo e é possível a detecção de erros.
* Já a Full-Duplex é a melhor forma de transmissão. Os dados podem ser transmitidos e recebidos simultaneamente( ao mesmo tempo).